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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Coordenadoria de Compras e Licitações
Av. São Vicente, 785 - Cinquentenário - Farroupilha/RS - CEP: 95.174-274
E-mail: licitacao@farroupilha.ifrs.edu.br
ANEXO III
Processo Administrativo n° 23364.000230/2026-92
MODELO DE PROPOSTA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2026
 
A planilha deverá ser encaminhada em papel timbrado da empresa participante do processo licitatório ou papel oficial, bem como, conter carimbo e assinatura do responsável. (Para elaboração da proposta de preços é necessária a leitura do Edital, Termo de Referência e Ata de Registro de Preços). 

Informações 
Razão Social: _____________________________________________________ 
Nome Fantasia:  ___________________________________________________ 
CNPJ: _________________________  I.E: ______________________________ 
Endereço:   _______________________________________________________ 
Telefone: _______________________ 
E-mail:  __________________________________________________________
Responsável legal:  ________________________________________________ 
Dados Bancários: 
Banco: ______________ Agência: ______________ Conta Corrente:  ________ 

	Item
	Descrição
	Unidade de Medida
	Quantidade Total
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total  (R$)

	1
	Pano para polimento metalográfico: Diâmetro 200 mm; Costado autoadesivo; Para uso com alumina de granulometria de 1 - 3 micrometros. Embalagem com 5 unidades
	Unidade
	29
	
	

	2
	Óleo lubrificante para motores 20w50 classificação API SL ou superior. Embalagem de 1 litro
	Litro
	312
	
	

	3
	Querosene em recipiente de aproximadamente 900 ml
	Litro
	87
	
	

	4
	FILAMENTO PLA PARA IMPRESSORA 3D , CARRETEL COM 1KG , VIRGEM , 1,75MM DE DIÂMETRO , COR A ESCOLHER NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
	Rolo 1 kg
	88
	
	

	5
	FILAMENTO PA (NYLON) PARA IMPRESSORA 3D , CARRETEL COM 1KG , VIRGEM , 1,75MM DE DIÂMETRO , COR A ESCOLHER NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
	Rolo 1 kg
	53
	
	

	6
	Chapa de Aço Carbono Laminada medida de 2000 x 1000 mm- Espessura - 1,2mm.
	Unidade
	15
	
	

	7
	CHAPA DE ACRÍLICO - MEDIDAS: 2000 MM X 1000 MM - ESPESSURA: 3 MM VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO. COR A SER DEFINIDA NO EMPENHO.
	Unidade
	31
	
	

	8
	Chave fixa (boca) em aço cromo vanádio nas medidas 10 x 11 mm
	Unidade
	10
	
	

	9
	Chave fixa (boca) em aço cromo vanádio nas medidas 12 x 13 mm
	Unidade
	10
	
	

	10
	BARRA DE AÇO SEXTAVADO 3/4" SAE 1020. BARRA DE 6 METROS.
	Barra 6 M
	12
	
	

	11
	BARRA DE AÇO SEXTAVADO 1" SAE 1020. BARRA DE 6 METROS.
	Barra 6 M
	15
	
	

	12
	BARRA DE AÇO SEÇÃO REDONDO DIÂMETRO 1" SAE 1020. BARRA DE 6 METROS.
	Barra 6 M
	43
	
	

	13
	Barra chata de aço SAE 1020, medindo 2" x 3/8" laminado. BARRA DE 6 METROS.
	Barra 6 M
	26
	
	

	14
	Fresa Topo. DIN 844 AN. 4 cortes. Dimensões aproximadas: Diâmetro 20mm; Comprimento Total: 104mm, Comprimento Corte: 38mm
	Unidade
	30
	
	

	15
	Óleo Solúvel Sintético Biodegradável para usinagens em geral. Galão de 20 litros
	Galão 20 L
	15
	
	

	16
	Arame de aço carbono para MIG/MAG, especificação ER70S-6, diâmetro 1.0 mm, bobina com no mínimo 15 Kg.
	Bobina 15 kg
	10
	
	

	17
	Escova de aço com cabo de madeira (no mímino 3 fileiras de cerdas consistentes) para remoção de escória (carepas). Tamanho: 280 x 24 mm.
	Unidade
	72
	
	

	18
	Esquadro Magnético para Soldador: Indicado para posicionamento de peças de aço antes da soldagem, para ponteamento ou esquadrejamento. Oferece precisão em ângulos de 135°, 90° e 45°, segurando a peça e permitindo ao operador pontear com precisão e segurança. Capacidade mínima de carga: 10kg
	Unidade
	5
	
	

	19
	ELETRODO DE SOLDA REVESTIDO, AWS E6013; DIÂMETRO 2,5 MM; COMPRIMENTO 350 MM; EMBALAGEM no mínimo 18 KG.
	Unidade
	6
	
	

	20
	Rebitadeira manual tipo alicate, corpo em aço, comprimento mínimo de 165 mm, compatível com rebites de repuxo de alumínio, cobre, aço e aço inox, nos diâmetros de 3/32" a 3/16", acompanhada de bicos compatíveis.
	Unidade
	8
	
	

	21
	Chapa de aço carbono, espessura: 1,5 mm, comprimento: 2000 mm x 1000 mm
	Unidade
	12
	
	

	22
	Esmerilhadeira portátil angular industrial, potência mínima de 900 W, tensão 220 V, para disco de 115 mm ou 125 mm, com empunhadura auxiliar e capa de proteção. Marca de referência: Bosch GWS 9-125
	Unidade
	17
	
	

	23
	Rodízio giratório com trava, roda em borracha maciça, diâmetro de 3" (75 mm), capacidade mínima de carga de 60 kg, suporte em aço zincado ou material equivalente.
	Unidade
	64
	
	

	24
	Barra redonda de aço ABNT 1045 com diâmetro 1 e ¼ polegada, com comprimento de 6000 mm (tolerância -0,00/+10,00 mm). Entrega na instituição.
	Barra 6 M
	18
	
	

	25
	Lixa d'água em pacote de 50 unidades. Medidas: 230x280mm; Grão: 60; Entrega na instituição.
	Embalagem 50 UN
	4
	
	

	26
	Lixa d'água em pacote de 50 unidades. Medidas: 230x280mm; Grão: 120; Entrega na instituição.
	Embalagem 50 UN
	13
	
	

	27
	Lixa d'água em pacote de 50 unidades. Medidas: 230x280mm; Grão: 220; Entrega na instituição.
	Embalagem 50 UN
	61
	
	

	28
	Lixa d'água em pacote de 50 unidades. Medidas: 230x280mm; Grão: 320; Entrega na instituição.
	Embalagem 50 UN
	10
	
	

	29
	Lixa d'água em pacote de 50 unidades. Medidas: 230x280mm; Grão: 400; Entrega na instituição.
	Embalagem 50 UN
	57
	
	

	30
	Lixa d'água em pacote de 50 unidades. Medidas: 230x280mm; Grão: 600; Entrega na instituição.
	Embalagem 50 UN
	8
	
	

	31
	Lixa d'água em pacote de 50 unidades. Medidas: 230x280mm; Grão: 1200; Entrega na instituição.
	Embalagem 50 UN
	54
	
	

	32
	Jogo chave, material: aço cromo vanádio, tipo: canhão, quantidade peças: 11, aplicação: manutenção equipamento mecânico, eletrônico,
componentes: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm, material cabo: polipropileno, características adicionais: com sextavado interno,
	Jogo
	11
	
	

	33
	Jogo chave, material: aço niquelado, tipo: soquete, quantidade peças: 22, aplicação: serviços gerais - oficina, componentes: 10 a 32 mm, características adicionais: com estojo plástico, acessórios: manivela, cabo t, extensão de 5 e 10pol, catraca
	Jogo
	15
	
	

	34
	Chave fenda, material haste: carbono temperado, material cabo: polipropileno, tipo ponta: chata, bitola: 1,4" x 6"
	Unidade
	15
	
	

	35
	Almotolia manual para óleo lubrificante, capacidade de 500 ml, com bico flexível ou rígido, destinada à lubrificação de peças e equipamentos mecânicos, fabricada em material metálico ou equivalente.
	Unidade
	23
	
	

	36
	Arco serra, lâmina serra: standard 12 polegadas, material cabo: polipropileno, tratamento superficial: niquelado, tamanho: 12 pol, tipo: regulável.
	Unidade
	18
	
	

	37
	PANO P/ POLIMENTO METALOGRÁFICO - 200MM - P/ USO C/ PASTA DE DIAMANTE - 3 A 6 MICRA. EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
	Unidade
	16
	
	

	38
	PANO P/ POLIMENTO METALOGRÁFICO - 200MM - P/ USO C/ PASTA DE DIAMANTE - 1/4 A 1 MICRA. EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
	Unidade
	16
	
	

	39
	PANO P/ POLIMENTO METALOGRÁFICO - 200MM - P/ USO C/ PASTA DE DIAMANTE - 6 A 15 MICRA. EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
	Unidade
	16
	
	

	40
	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, TAMANHO GRÃO 3 MICRON, APLICAÇÃO POLIMENTO METALOGRÁFICO, TIPO ALUMINA, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÁGUA DESTILADA, CORANTE E DISPERSANTE. EMBALAGEM 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRETE INCLUSO E ENTREGA NA INSTITUIÇÃO.
	Unidade
	20
	
	

	41
	Pasta de diamante para polimento metalográfico com granulometria de 3 micrometro - seringa com quantidade mínima de 6 gramas. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	43
	
	

	42
	Pasta de diamante para polimento metalográfico com granulometria de 1/4 micrometro - seringa com quantidade mínima de 6 gramas. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Frete incluso e entrega na instituição.
	Unidade
	48
	
	

	43
	Pasta de diamante para polimento metalográfico com granulometria de 1 micrometro - seringa com quantidade mínima de 6 gramas. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Frete incluso e entrega na instituição.
	Unidade
	43
	
	

	44
	Pasta de diamante para polimento metalográfico com granulometria de 9 micrometro - seringa com quantidade mínima de 6 gramas. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Frete incluso e entrega na instituição.
	Unidade
	33
	
	

	45
	Desmoldante em spray para embutimento metalográfico. Embalagem mínima de 400 ml. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Frete incluso e entrega na instituição. Marca de referência: Arotec D30 ou desmoldante Teclago
	Unidade
	50
	
	

	46
	Resina de baquelite para embutimento metalográfico a quente. Embalagem mínima de 5 kg. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Frete incluso e entrega na instituição. Marca de referência: Arotec AROT*BAQP ou baquelite preta Teclago.
	Embalagem 5 kg
	15
	
	

	47
	Chapa de Aço Carbono medida de 3000 x 1200 mm- Espessura - 2mm.
	Unidade
	12
	
	

	48
	COSSINETE , MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO MANUAL, ROSCA M12, PASSO 1,75MM.
	Unidade
	6
	
	

	49
	COSSINETE , MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO MANUAL, ROSCA M10, PASSO 1,5MM.
	Unidade
	6
	
	

	50
	COSSINETE , MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO MANUAL, ROSCA M8, PASSO 1,25MM.
	Unidade
	6
	
	

	51
	COSSINETE , MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO MANUAL, ROSCA M6, PASSO 1MM.
	Unidade
	1
	
	

	52
	JOGO DE MACHO - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO, TIPO ROSCA M- MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA GROSSA E PERFIL SERIADO, DIÂMETRO MACHO 12 MM, PASSO 1,75 MM
	Unidade
	11
	
	

	53
	JOGO DE MACHO - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO, TIPO ROSCA M- MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA GROSSA E PERFIL SERIADO, DIÂMETRO MACHO 10 MM, PASSO 1,50 MM
	Unidade
	11
	
	

	54
	JOGO DE MACHO - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO, TIPO ROSCA M- MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA GROSSA E PERFIL SERIADO, DIÂMETRO MACHO 8 MM, PASSO 1,25 MM
	Unidade
	18
	
	

	55
	JOGO DE MACHO - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO, TIPO ROSCA M- MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA GROSSA E PERFIL SERIADO, DIÂMETRO MACHO 6 MM, PASSO 1 MM
	Unidade
	18
	
	

	56
	MACHO - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO, TIPO ROSCA M- MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA GROSSA E PERFIL SERIADO, DIÂMETRO MACHO 5 MM, PASSO 0,80 MM
	Unidade
	13
	
	

	57
	MACHO - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO, TIPO ROSCA M- MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA GROSSA E PERFIL SERIADO, DIÂMETRO MACHO 4 MM, PASSO 0,7 MM
	Unidade
	8
	
	

	58
	PORTA BEDAME. COMPATÍVEL COM BEDAME 3/4" X 1/8" X 6"
	Unidade
	21
	
	

	59
	BITS QUADRADO 3/8” x 3/8”, FABRICADO EM AÇO HSS-M2 E COM 10% DE COBALTO, COMPRIMENTO 4”
	Unidade
	55
	
	

	60
	BROCA HELICOIDAL 2,0 mm, EM AÇO RÁPIDO, NORMA DIN 338, CORTE À DIREITA
	Unidade
	60
	
	

	61
	BROCA HELICOIDAL 4,2 mm, EM AÇO RÁPIDO, NORMA DIN 338, CORTE À DIREITA
	Unidade
	70
	
	

	62
	BROCA HELICOIDAL 7,0 mm, EM AÇO RÁPIDO, NORMA DIN 338, CORTE À DIREITA
	Unidade
	40
	
	

	63
	BROCA HELICOIDAL 9,0 mm, EM AÇO RÁPIDO, NORMA DIN 338, CORTE À DIREITA
	Unidade
	40
	
	

	64
	BROCA HELICOIDAL 10,3 mm, EM AÇO RÁPIDO, NORMA DIN 338, CORTE À DIREITA
	Unidade
	70
	
	

	65
	BROCA HELICOIDAL 17,0 mm, EM AÇO RÁPIDO, NORMA DIN 338, CORTE À DIREITA
	Unidade
	20
	
	

	66
	BROCA HELICOIDAL 19,0 mm, EM AÇO RÁPIDO, NORMA DIN 338, CORTE À DIREITA
	Unidade
	18
	
	

	67
	BROCA HELICOIDAL 20,0 mm, EM AÇO RÁPIDO, NORMA DIN 338, CORTE À DIREITA
	Unidade
	20
	
	

	68
	BROCA HELICOIDAL 1", PARALELA, EM AÇO RÁPIDO, NORMA DIN 338, CORTE À DIREITA
	Unidade
	16
	
	

	69
	FRESA ESFÉRICA DE METAL DURO 2 CORTES, COBERTURA ALTin, DIMENSÕES 6,00 X 20,00 MM (DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ARESTA DE USINAGEM)
	Unidade
	4
	
	

	70
	FRESA ESFÉRICA DE METAL DURO 2 CORTES, COBERTURA ALTin, DIMENSÕES 10,00 X 20,00 MM (DIÂMETRO X COMPRIMENTO DA ARESTA DE USINAGEM)
	Unidade
	4
	
	

	71
	FRESA DE TOPO RETO, HASTE CILÍNDRICA, METAL DURO, 4 CORTES, DIÂMETRO 4 mm, CONFORME NBR ISO 10911.
	Unidade
	29
	
	

	72
	FRESA DE TOPO RETO, HASTE CILÍNDRICA, METAL DURO, 4 CORTES, DIÂMETRO 10 mm, CONFORME NBR ISO 10911.
	Unidade
	12
	
	

	73
	FRESA DE TOPO RETO, HASTE CILÍNDRICA, METAL DURO, 4 CORTES, DIÂMETRO 20 mm, CONFORME NBR ISO 10911.
	Unidade
	9
	
	

	74
	PASTILHA METÁLICA PARA FRESAMENTO, INTERCAMBIÁVEL, REFERÊNCIA: APLX 1003 PDTR.
	Unidade
	170
	
	

	75
	Pastilha metálica intercambiável para torneamento, código ISO TNMG 160408, geometria para usinagem média (equivalente QM), caixa com 10 unidades.
	Caixa 10 UN
	10
	
	

	76
	INSERTO DE USINAGEM PARA CABEÇOTE DE FRESAMENTO/FACEAMENTO RPMT1204. CAIXA COM 10.
	Caixa 10 UN
	6
	
	

	77
	Inserto/Pastilha de usinagem do tipo Bedame, modelo MGMN 300M. Caixa com 10 unidades.
	Caixa 10 UN
	17
	
	

	78
	SUPORTE TORNEAMENTO MGEHR 2020 3T20 - BEDAME
	Unidade
	18
	
	

	79
	Cabeçote de Fresamento/faceamento compatível com Pastilha Aplx Ou Apkt 1003, DIÂMETRO 10MM.
	Unidade
	5
	
	

	80
	Cabeçote de Fresamento/faceamento compatível com Pastilha Aplx Ou Apkt 1003, DIÂMETRO 16MM.
	Unidade
	4
	
	

	81
	Cabeçote de Fresamento/faceamento compatível com Pastilha Aplx Ou Apkt 1003, DIÂMETRO 25MM.
	Unidade
	4
	
	

	82
	Cabeçote de Fresamento/faceamento compatível com Pastilha Aplx Ou Apkt 1003, DIÂMETRO 50MM.
	Unidade
	7
	
	

	83
	BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO:REDONDO, BITOLA:1/2 POL, COMPRIMENTO:6 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TREFILADO, MATERIAL:AÇO SAE 1020.
	Barra 6 M
	30
	
	

	84
	Verificador/calibre de rosca tipo pente, combinado métrico 60° (0,25 a 6,0 mm) e Whitworth 55° (4 a 62 FPP), com 52 lâminas, fabricado em aço inoxidável ou aço temperado de alta resistência, com gravação permanente das medidas.
	Unidade
	5
	
	

	85
	Tenaz. Alicate pegador. Fabricado em aço forjado, com perfil plano. Comprimento 300 mm
	Unidade
	6
	
	

	86
	Tenaz. Alicate pegador. Fabricado em aço forjado, com perfil plano. Comprimento 500 mm, qualidade equivalente ou superior à Gedore modelo 230
	Unidade
	6
	
	

	87
	Eletrodos de solda revestidos AWS E6010. Diâmetro 2,5 mm. COMPRIMENTO 350 MM; EMBALAGEM no mínimo 20 KG. (LATA FECHADA)
	Unidade
	2
	
	

	88
	Eletrodos de solda revestidos AWS E7018. Diâmetro 2,5 mm. COMPRIMENTO 350 MM; EMBALAGEM no mínimo 17 KG.
	Unidade
	6
	
	

	89
	Eletrodos de solda revestidos AWS E7018. Diâmetro 3,25 mm. COMPRIMENTO 350 MM; EMBALAGEM no mínimo 18 KG.
	Unidade
	6
	
	

	90
	JOGO CHAVE - Jogo de Chave Allen Abauladas Longa 1,5 - 10 mm (9 pçs), TAMANHO DAS CHAVES :1,5MM, 2MM, 2,5MM, 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 8MM E 10MM. Farbicadas em aço cromo vanádio, acabamento fosfatizado e escurecido.
	Unidade
	15
	
	

	91
	Broca De Centro Hss Ø 2,5 X 6,3mm. Norma.: DIN333A
	Unidade
	5
	
	

	92
	Broca De Centro Hss Ø 4 X 10mm. Norma.: DIN333A
	Unidade
	15
	
	

	93
	BARRA DE AÇO SEÇÃO REDONDO DIÂMETRO 3/8" SAE 1020. BARRA DE 6 METROS.
	Barra 6 M
	10
	
	

	94
	BARRA DE AÇO SEÇÃO REDONDO DIÂMETRO 1 1/4" SAE 1020. BARRA DE 6 METROS.
	Barra 6 M
	16
	
	

	95
	BARRA DE AÇO LAMINADO SEÇÃO QUADRADA 1" SAE 1020. BARRA DE 6 METROS.
	Barra 6 M
	26
	
	

	96
	Barra de Nylon PA6 (tipo Tecnil ou equivalente), diâmetro 50 mm, comprimento 1.000 mm.
	Unidade
	28
	
	

	97
	Barra de Nylon PA6 (tipo Tecnil ou equivalente), diâmetro 100 mm, comprimento 1.000 mm
	Unidade
	12
	
	

	98
	Barras de Nylon PA6 (tipo Tecnil ou equivalente). Diâmetro aproximado de 25,4 mm e comprimento de 1000mm
	Unidade
	27
	
	

	99
	Acendedores de fricção para maçaricos de solda, corte e aquecimento oxicombustíveis
	Unidade
	10
	
	

	100
	Pano Limpeza Trapo Estopa Tipo Pastelão Costurado Cor - 10kg
	Unidade
	46
	
	

	101
	FRESA DE TOPO RETO DIN 844, COM HASTE CILÍNDRICA, EM AÇO RÁPIDO, 4 CORTES, USINAGEM DE AÇO COM DUREZA ATÉ 50 HRC, DIÂMETRO 10 mm
	Unidade
	30
	
	

	102
	FRESA DE TOPO RETO DIN 844, COM HASTE CILÍNDRICA, EM AÇO RÁPIDO, 4 CORTES, USINAGEM DE AÇO COM DUREZA ATÉ 50 HRC, DIÂMETRO 6 mm
	Unidade
	40
	
	

	103
	Barra redonda de cobre C11000 com diâmetro 1/2 polegada, com comprimento de 6000 mm (tolerância -0,00/+10,00 mm). Entrega na instituição.
	Unidade
	6
	
	

	104
	Aerossol (spray) lubrificante de grafite seco. Embalagem mínima de 200 ml. Validade mínima de 2 anos. Entrega na instituição.
	Frasco 200 ML
	28
	
	

	105
	Adesivo plástico automotivo (massa plástica), indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados, máquinas e equipamentos. Embalagem mínima de 400 gramas. Deve acompanhar agente catalisador para a quantidade demandada. Validade mínima de 12 meses. Entrega na instituição.
	Unidade
	15
	
	

	106
	Luva em Aramida para trabalho em alta temperatura (> 600°C). Deve possuir CA. Entrega na instituição.
	Par
	16
	
	

	107
	Avental tipo barbeiro aluminizado para proteção térmica e antichamas. Tamanho G. Deve possuir CA. Entrega na instituição
	Unidade
	8
	
	

	108
	Borracha de silicone vermelha para altas temperaturas ( > 300 °C). Deve acompanhar catalisador para a quantidade demandada.
	Quilograma
	13
	
	

	109
	Chapa de alumínio 2m x 1m com espessura de 1,5mm, entrega na instituição.
	Unidade
	2
	
	

	110
	Tubo industrial Retangular em aço SAE 1020, medindo 20mm x 30mm x 1,2mm de espessura, barra com 6 metros, entrega na instituição.
	Unidade
	40
	
	

	111
	Tubo norma Schedule 40 preto 1/2"(21,20mm) x 2,65mm x 6 metros
	Unidade
	30
	
	

	112
	Tubo redondo industrial em aço SAE 1020, diâmetro de 3/4 polegada e com espessura de parede de 1,2 mm, barra com 6 metros, entrega na instituição.
	Unidade
	20
	
	

	113
	TUBO AÇO 30x30 mm, PAREDE 1,2 mm, COMPRIMENTO 6 m
	Unidade
	35
	
	

	114
	BARRA AÇO SAE 1020, FORMATO DA SEÇÃO QUADRADA, BITOLA 1.1/2, COMPRIMENTO 6000 mm, +- 50 mm.
	Unidade
	30
	
	

	115
	BARRA AÇO SAE 1045, FORMATO DA SEÇÃO REDONDA, BITOLA 1”, COMPRIMENTO 6000 mm, +- 50 mm.
	Unidade
	35
	
	

	116
	BARRA AÇO SAE 1045, FORMATO DA SEÇÃO REDONDA, BITOLA 1/2”, COMPRIMENTO 6000 mm, +- 50 mm.
	Unidade
	35
	
	

	117
	BARRA ROSCADA, AÇO 1020, PERFIL MÉTRICO M10, PASSO NORMAL
	Metro
	11
	
	

	118
	BARRA ROSCADA, AÇO 1020, PERFIL MÉTRICO M12, PASSO NORMAL
	Metro
	11
	
	

	119
	BARRA ROSCADA, AÇO 1020, PERFIL MÉTRICO M8, PASSO NORMAL
	Metro
	11
	
	

	120
	BEDAME ALTURA 3/4", LARGURA 1/8", COMPRIMENTO 6", FABRICADO EM AÇO HSS-M2 E COM 10% DE COBALTO
	Unidade
	20
	
	

	121
	BITS QUADRADO 1/2” x 1/2”, FABRICADO EM AÇO HSS-M2 E COM 10% DE COBALTO, COMPRIMENTO 6”
	Unidade
	20
	
	

	122
	BITS REDONDO 10,0 mm, FABRICADO EM AÇO HSS-M2 E COM 10% DE COBALTO, COMPRIMENTO 100 mm
	Unidade
	20
	
	

	123
	BITS REDONDO 6,0 mm, FABRICADO EM AÇO HSS-M2 E COM 10% DE COBALTO, COMPRIMENTO 100 mm
	Unidade
	20
	
	

	124
	CHAVE AJUSTÁVEL 8”, FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, MODELO SUECO, COM ABERTURA TOTAL DA BOCA DE 23 mm
	Unidade
	8
	
	

	125
	JOGO DE CHAVE ESTRELA 6 A 22 MM COM 8 PEÇAS, EM AÇO AÇO CROMO VANÁDIO, CONTÉM 8 PEÇAS, SENDO: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
	Jogo
	8
	
	

	126
	SUPORTE ROSQUEAMENTO EXTERNO A DIREITA, INTERCAMBIÁVEL, CÓDIGO ISO: R166 OFG 1616 16
	UNIDADE
	10
	
	

	127
	Bico de contato 1,0 mm x 25 mm para tocha TMV 153
	Unidade
	10
	
	

	128
	Bocal cerâmico nº 7, 11 mm x 47 mm para tocha TIG TTV 200/TTV 206/TTV 209/TTV 213
	Unidade
	10
	
	

	129
	Calibre de solda CG Master
	Unidade
	3
	
	

	130
	Calibre do solda CG-HI-LO
	Unidade
	3
	
	

	131
	Eletrodo de Tungstênio AWS A5.12 EWCe2 (Ponta cinza) - 2,4 mm x 150 mm
	Unidade
	30
	
	

	132
	Eletrodo de Tungstênio AWS A5.12 EWLa-2 (Ponta azul) - 2,4 mm x 150 mm
	Unidade
	22
	
	

	133
	Fluido de corte em spray para metais com 300ml mínimo
	Unidade
	12
	
	

	134
	Fluxo para solda latão em pó com 250 g
	Pote 250 G
	2
	
	

	135
	Escova circular de aço ondulado para moto esmeril 6"
	Unidade
	10
	
	

	136
	Martelo picador de solda
	Unidade
	5
	
	

	137
	Limpador de Bocal para Tocha MIG
	Unidade
	5
	
	

	138
	Lingote de alumínio liga SAE 306 massa de aproximadamente 7kg
	Unidade
	20
	
	

	139
	Pinça tenaz para cadinho, 40cm
	Unidade
	5
	
	

	140
	Pinça TIG 10N32 (Difusor) 3/32" (2.38mm) para Tochas Hw17/Hw18/Hw26
	Unidade
	5
	
	

	141
	Porta pinça TIG 10N32 (Difusor) 3/32" (2.38mm) para Tochas Hw17/Hw18/Hw26
	Unidade
	5
	
	

	142
	Spray Antirrespingo para Solda com Silicone 400ml
	Unidade
	10
	
	

	143
	Suporte de Pastilha Para Torneamento - MTJNR 2020 K16
	Unidade
	3
	
	

	144
	Suporte de Pastilha Para Torneamento - MWLNR 2020 K06
	Unidade
	3
	
	

	145
	Suporte de Pastilha Para Torneamento - R1660 FG 2020 16
	Unidade
	3
	
	

	146
	Suporte de Pastilha Para Torneamento - RGY 2020 3T20
	Unidade
	3
	
	

	147
	Suporte de Pastilha Para Torneamento - SRDCN 2020 K12 - A
	Unidade
	3
	
	

	148
	Suporte de Pastilha Para Torneamento - SVJBR 2020 K16
	Unidade
	3
	
	

	149
	Vareta Aço Carbono AWS ER 70S 3 - 2,4 mm - 5Kg
	Caixa 5 KG
	15
	
	

	150
	Vareta de latão para processos oxiacetilênicos e TIG - 2,4 mm - 1Kg
	Quilograma
	10
	
	

	151
	Rebolo de afiação de ferramentas para motoesmeril 6". Dimensões 6" x 3/4" x 1.1/4", Grão 60, fabricado em óxido de alumínio
	Unidade
	4
	
	

	152
	Resina para impressão 3D lavável com água, diversas cores, garrafa de 1kg
	Unidade
	5
	
	

	153
	Filamento TPU FLEXIVEL para impressora 3D, carretel com 1kg , Virgem , 1,75mm de diâmetro, COR A ESCOLHER NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. EMBALADO A VÁCUO.
	Unidade
	18
	
	

	154
	Filamento PETG para impressora 3D, carretel com 1kg , Virgem , 1,75mm de diâmetro, COR A ESCOLHER NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, EMBALADO A VÁCUO.
	Unidade
	8
	
	

	155
	Bico de contato para tocha MIG/MAG para arame 1.0 rosca M6 x 1 comprimento aproximado de 27 mm
	Unidade
	60
	
	

	156
	Bico de contato para tocha MIG/MAG para arame 1.2 rosca M6 x 1 comprimento aproximado de 27 mm
	Unidade
	60
	
	

	157
	Bico de contato para tocha MIG/MAG para arame 1.0 rosca M8 x 1 comprimento aproximado de 27 mm
	Unidade
	60
	
	

	158
	Bico de contato para tocha MIG/MAG para arame 1.2 rosca M8 x 1, comprimento aproximado de 27 mm
	Unidade
	60
	
	

	159
	Termômetro Infravermelho com as seguintes especificações: - Display: Cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos (1999 contagens) com iluminação; Escala: -50ºC ~ 550ºC / -58ºF ~ 1022ºF ; Precisão: ±3ºC/±5ºF (na faixa de -50ºC~0ºC) / ±1,5ºC + 1,5% (na faixa de 0~550ºC); Taxa de amostragem: 300 ms; Emissividade ajustável; Memória: máxima, mínima, média e diferencial; Alarme alto e baixo; Temperatura de operação: 10 ~ 40ºC; Temperatura de armazenagem: -20 ~ 60ºC; Indicador de bateria fraca; Alimentação: 1 bateria de 9V ; Medições precisas, sem contato; Mira laser incorporada; Seleção de escala e resolução automática; Botão de seleção ºC / ºF; DATA-HOLD e desligamento automáticos.
	Unidade
	10
	
	

	160
	MARCADOR INDUSTRIAL DE SECAGEM RÁPIDA, PONTA 3 mm, AMARELO, 60 ml, UTILIZADO PARA MARCAÇÃO DE MATERIAIS FERROSOS, SUPERFÍCIES PLÁSTICAS, MADEIRAS, CERÂMICAS E TECIDOS
	Unidade
	37
	
	

	161
	BARRA AÇO AISI 4340, FORMATO DA SEÇÃO REDONDA, BITOLA 1”, COMPRIMENTO 6000 mm, +- 50 mm.
	Unidade
	5
	
	

	162
	Pastilhas para Torno TNMG 160408-EF: Metal duro, triangular negativa, 06 arestas. Raio 0.8 mm. Quebra-cavaco EF (acabamento). Marca de referência: Sandvik/Kennametal similar ou equivalente.
	Caixa 10 UN
	5
	
	

	163
	Eletrodo Revestido 68.84 2,5mm: Tipo CrNi, norma AWS E312-17. Para manutenção de aços especiais e dissimilares de 2,5 mm Marca de referência: ESAB similar ou equivalente.
	Quilograma
	1
	
	

	164
	Eletrodo Revestido 68.84 3,25 mm: Tipo CrNi, norma AWS E312-17. Para manutenção de aços especiais e dissimilares de 3,5 mm Marca de referência: ESAB similar ou equivalente. Caixa com 2,5KG
	Unidade
	1
	
	

	165
	Lâmina de serra-fita para aço: 27mm de largura x 0,9mm de espessura x 2.900mm de comprimento e 4-6 dentes por polegada
	Unidade
	26
	
	

	166
	Lâmina de serra-fita para aço: 27mm de largura x 0,9mm de espessura x 2.900mm de comprimento e 8-12 dentes por polegada
	Unidade
	24
	
	

	167
	Barra Chata SAE 1020 3" x 1/4". Barra 6 metros
	Unidade
	20
	
	

	168
	Lima chata murça 8" com cabo plástico emborrachado
	Unidade
	13
	
	

	169
	Lima chata bastarda 8" com cabo plástico emborrachado
	Unidade
	13
	
	

	170
	Lima meia-cana murça 8" com cabo plástico emborrachado
	Unidade
	13
	
	

	171
	Lima meia-cana bastarda 8" com cabo plástico emborrachado
	Unidade
	13
	
	

	172
	Polietileno de alta densidade, copolímero com índice de fluidez de 0,35 g/10min (ASTM D-1238), para processo de extrusão-sopro e injeção-sopro. Referência: Braskem Polietileno de alta densidade HS5502.
	Quilograma
	375
	
	

	173
	Resina de Poliéster insaturada ortoftálica, alta viscosidade. Deve acompanhar catalisador para a quantidade demandada. Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega
	Quilograma
	6
	
	

	174
	Polietileno de baixa densidade, com aditivação antibloqueio e deslizante, com índice de fluidez aproximado de 2,7 g/10min (ASTM D-1238), para extrusão de filme tubular. Referencia: Braskem Polietileno de Baixa Densidade EB853/72.
	Quilograma
	450
	
	

	175
	Sacos plásticos de PEBD com tamanho mínimo de 50 cm x 80 cm e espessura de 0,12 mm a 0,15 mm (120 micras a 150 micras), embalagem por kg com pelo menos 15 unidades.
	Quilograma
	20
	
	

	176
	Cabeçote Mandrilador Iso 40 para diãmetros de 50 a 150 mm com jogo de hastes mandriladoras
	Unidade
	3
	
	

	177
	Conexão pneumática reta para tubo de 4 mm, de engate rápido, com rosca macho 1/8" NPT.
	Unidade
	90
	
	

	178
	Conexão pneumática reta para tubo de 4 mm, de engate rápido, com rosca macho 1/8" BSP, com retenção.
	Unidade
	50
	
	

	179
	Lamina de serra tico-tico BU418-2. Medida 100mm, 18 dentes por polegada. Com duas peças
	Unidade
	21
	
	

	180
	Kit 12 Serra Copo C/videá 15-50mm Para Metais E Aço Inox (DIÂMETROS: 15 mm - 50 mm (15,16,18,20,21,22,25,26,28,30,35,50)
	jogo
	9
	
	

	181
	Serra circular com disco de 185mm 7"1/4 1.600W 220V - HS7010. "referencia: Makita HS 7010
	Unidade
	2
	
	

	182
	Disco De Serra Circular D-51340 185mm 24 Dentes Para Madeira
	Unidade
	3
	
	

	183
	Disco De Serra Circular D-61466 185mm 60 Dentes Para MDF
	Unidade
	3
	
	

	184
	Broca helicoidal, diâmetro 1.1/2" polegadas (38,1mm) de aço rápido (HSS) 45 HRC - Haste cônica compativel com cm4
	Unidade
	2
	
	

	185
	Jogo Broca Escareadora 1/4" a 3/4" contendo 05 peças de aço rápido (HSS) Marca referência: Vonder modelo 3599143400
	Unidade
	5
	
	

	186
	Escova de Aço tipo Copo Torcida 3Pol. Rosca M14 MTX-746249. Material: Aço carbono polido, arame de aço torcido, Diâmetro: 3" (75mm), Rotação máxima: 10000RPM, Rosca: M14
	Unidade
	18
	
	

	187
	Escova de Aço Circular 100mm Tipo Copo M14 746059 MTX
	Unidade
	15
	
	

	188
	Discos para corte metalográfico com dimensões 230 diâ. externo x1,5 espessura x19 diâ. do furo, medidas em milímetros. Aplicação: Metais ferrosos com dureza entre 35 e 45 HRC. Frete incluso e entrega na instituição. Marca de referência Arotec F4 - 23 - 1 – L.
	Unidade
	110
	
	

	189
	Discos para corte metalográfico com dimensões 230 diâ. externo x1,5 espessura x19 diâ. do furo, medidas em milímetros. Aplicação: Metais ferrosos com dureza maior que 45 HRC. Frete incluso e entrega na instituição. Marca de referência Arotec F5 - 23 - 1 – L.
	Unidade
	110
	
	

	190
	Protetor facial verde com catraca. Deve possuir CA. Entrega na instituição
	Unidade
	11
	
	

	191
	Cantoneira de aço ASTM A36 1" x 1/8" Comprimento de 6 metros.
	Unidade
	40
	
	

	192
	Cantoneira de aço ASTM A36 1/2" x 1/8" Comprimento de 6 metros.
	Unidade
	30
	
	

	193
	Cantoneira de aço ASTM A36 2" x 3/16" Comprimento de 6 metros.
	Unidade
	45
	
	

	194
	Cantoneira de aço ASTM A36 3/4" x 1/8" Comprimento de 6 metros.
	Unidade
	30
	
	

	195
	Cantoneira de aço ASTM A36 7/8" x 1/8" Comprimento de 6 metros.
	Unidade
	30
	
	

	196
	Chapa de aço fino, medidas mínimas 2m x 1m e espessura de 0,90 mm
	Unidade
	2
	
	

	197
	Chapa de Aço Fino. Medidas mínimas 2m X 1m e espessura de 2mm
	Unidade
	2
	
	

	198
	Eletrodo inox OK61.30 E308L-17 diâmetro3,25mm
	Quilograma
	2
	
	

	199
	Eletrodo inox OK63.30 E316L-17 diâmetro3,25mm. Caixa 2,5Kg
	Unidade
	2
	
	

	200
	Eletrodo inox OK67.61 E309L-17 diâmetro3,25mm. Caixa 2,5 Kg
	Unidade
	2
	
	

	201
	Fundo a base de resina alquídica anticorrosiva para aplicação em superfícies de ferro ou aço para proteção contra corrosão. Embalagem mínima de 3,6 litros. Validade mínima de 2 anos. Marca de referência: Metalatex Fundo Antiferrugem.
	Unidade
	27
	
	

	202
	Garra negativa p/ cabo solda 300A
	Unidade
	4
	
	

	203
	Lentes filtrantes número 10 para máscara de solda 2"x 4 1/14"
	Unidade
	10
	
	

	204
	Lentes filtrantes número 12 para máscara de solda 2"x 4 1/14"
	Unidade
	10
	
	

	205
	Válvula seca corta chama para acetileno para uso na entrada dos maçaricos. Rosca conforme norma CGA E – 1. Modelo de referência: Praxair VSCM-GC.
	Unidade
	2
	
	

	206
	Válvula seca corta chama para oxigênio para uso na entrada dos maçaricos. Rosca conforme norma CGA E – 1. Modelo de referência: Praxair VSCM-OX.
	Unidade
	2
	
	

	207
	Vareta Tig AÇO CARBONO ER-70S3 3,2mm
	Quilograma
	5
	
	

	208
	Vareta Tig INOX ER-308L 1,6mm
	Quilograma
	5
	
	

	209
	Vareta Tig INOX ER-308L 2,0mm
	Quilograma
	5
	
	

	210
	Vareta Tungstênio 2% tório (ponta vermelha) 2,4mm
	Pacote 10 UN
	1
	
	

	211
	Vareta Tungstênio 2% tório (ponta vermelha) 3,2mm
	Pacote 10 UN
	1
	
	

	212
	Vareta Tungstênio puro (ponta verde) 2,4mm
	Pacote 10 UN
	1
	
	

	213
	Vidro Incolor de proteção para máscara de solda 2"x 4 1/14"
	Unidade
	20
	
	

	214
	Bico de Limpeza Soprador de Ar Comprimido Pneumático Compressor
	Unidade
	20
	
	

	VALOR TOTAL
	R$



Declaramos conhecer a legislação de regência desta Licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os termos, inclusive quanto ao pagamento e outros. 
Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos produtos, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes. 
Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, obtendo todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes. 
Esta proposta é válida por ......................  (mínimo 60 dias), a contar da data da realização da licitação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços. Os preços registrados em Ata terão validade de 12 (doze) meses. 
____________, ___ de _________ de 2026.

 ________________________ 
Nome do Declarante
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